心率手环规格参数

型号：MEBD121-1

材质：主体：PC/ABS；腕带：TPE(均为食品级)

尺寸：主体厚度：8.6mm；最宽处：28mm 腕带长度：187mm；腕带厚度：2.3mm；

可佩戴手腕周长：110-160mm

佩戴方式：日子扣

显示屏：无

指示灯：红色LED+绿色LED

防水等级：符合IEC 60529标准的IP67防护等级(最长30分 钟可达1米的最大深度)

供电方式：锂电池

电池电量：80mAh

输入电压：3.7V

充电：支持

心率监测：支持（可配置间隔与时间）

通讯性能

OnLE信号(2.4G)：室内：10-15米；室外空旷：20-30米

低频信号(125K)：通讯距离受发射端影响。 (与场景标签0-30cm，与场景信标0-3m)

NFC信号(13.56M)(可选)：通讯距离<=1cm

正常工作时长：30天(校园场景)

正常待机时长：90天

工作环境温度：-10℃至45℃

储存环境温度：5℃至35℃

相对湿度：20%至85%