设备主页：

1、健康数据：心率、血压（收缩压/舒张压）、血氧、步数、睡眠

亲情号码模块：

1、亲情号码排序功能：用户调整号码排序，然后保存

2、新增亲情号码：最多可添加10个亲情号码

3、编辑亲情号码：可编辑名称，或者编辑手机号。

4、删除亲情号码

5、将亲情号码设为SOS号码

6、禁止亲情号以外的号码呼入（说明：设备未开通来电显示的用户禁止开启）

设备设置模块：

1、智能省电模式开关

2、情景模式选择，包括：仅震动、仅响铃、响铃+震动、无震动无声音

3、健康监控设置,包括：步数监测开关、设置目标步数、睡眠检测开关、设置睡眠监测时间（比如：22:00——06:00）、心率/血压/血氧监测开关、设置监测频率、心率阈值设定（比如：40-140（bpm））

4、来电接听模式设置，模式包括：禁止自动接听、自动接听、15秒后自动接听、30秒后自动接听。

5、轨迹功能开关

6、轨迹/围栏定位频率设置，设置频率包括：30分钟、60分钟。 （位置上报频率？？ ）

7、给设备设置WIFI并连接

8、在/离家辅助判断

9、紧急呼叫模式设置，模式包括：

SOS呼叫模式一（说明：紧急呼叫时，按顺序拨打SOS号码一次，均无人接听，呼叫结束）、

SOS呼叫模式二（说明：紧急呼叫时，按顺序无限循环拨打SOS紧急号码，均无人接听，一直循环拨打直到腕表电量耗尽而关机，呼叫结束）

10、姿态异常开关 （跌倒判断开关？？ ）

11、硬件短信开关 （短信上传开关 ？？）

12、恢复出厂设置（说明：这将还原包括亲情号码在内的设置以及设备上的数据）

13、重启设备

语音提醒模块：

1、提醒记录列表,记录包括：提醒事件名称、是否反馈、提醒时间

2、语音提醒开关（开启与关闭）

3、语音提醒删除

4、添加语音提醒功能（最多可添加5个提醒），添加提醒功能包括：

A)、提醒TA名称，包括：喝水、运动、接孩子、起床、自定义名称（用户输入设置）

B)、特别提醒，包括：报平安、吃药、自定义特别提醒（用户输入设置）

C)、提醒时间

D)、重复设置，包括：仅一次、每周日、每周一、每周二、每周三、每周四、每周五、每周六、每周日)

E)、设备反馈预警开关（开启与关闭）

F)、语音提醒（默认）

视频通话模块：

1、音视频通话

2、电话卡拨号：电话卡通话

活动轨迹模块：

1、当前设备位置点（经纬度）

2、获取设备历史位置点记录列表、记录包括：地理位置（省市区街道等详细信息）、更新时间

地图定位模块：

1、当前设备定位位置点（包括：设备当前详细地址，经纬度等信息）

2、刷新设备定位（获取设备最新定位）

3、拨打电话

4、设备响铃设置，（返回设置结果提示：A、指令发送成功，请留意设备响铃。B、指令发送失败，请检查设备）